* **Описание фасуемого продукта:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование продукта (или близкий аналог по свойствам) |  |
| Требование к оборудованию (материал исполнения тракта прохождения продукта) | химически нейтральный (Конструкционная сталь)  пищевой (Нержавеющая сталь AISI 304)  химический агрессивный (Нержавеющая сталь AISI 316L) |
| Насыпная плотность, кг/м3 |  |
| Размер частиц продукта | более 70 мм  20 - 70 мм  5 – 20 мм  2 – 5 мм  0,5 – 2 мм  0,05 – 0,5 мм  менее 0,05 мм |
| Степень текучести / угол естественного откоса, градус | очень хорошая / 25 - 30  хорошая / 31 – 35  удовлетворительная / 36 – 45  неудовлетворительная (требуется доп. вибрация) / 46 – 55  плохая / 56 - 65  очень плохая / более 66 |
| Склонность к налипанию | да  нет |
| Склонность к слеживаемости (самоуплотнению) и зависанию | да (требуется доп. вибрация или ворошение)  нет |
| Хрупкость *(требуется ли сохранять целостность при транспортировке продукта)* | да  нет |
| Абразивность | высоко абразивный  мало абразивный  неабразивный |
| Влажность продукта, % |  |
| Температура продукта, °C | менее 80  более 80 |
| Фасуемый продукт может содержать инородные предметы? | да, описать какие и размер:  нет |