**Опросный лист**

**на оборудование измельчитель комков**

**Уважаемый Клиент, мы убедительно просим Вас заполнить всю запрашиваемую информацию, чтобы Вы могли получать удовольствие, работая на производимом нами оборудовании.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Контактные данные:** | | | | |
| Компания: |  | | | |
| ИНН Компании: |  | | | |
| Контактное лицо: |  | | | |
| Должность: |  | | | |
| Адрес: |  | | | |
| Телефон: |  | | | |
| Эл. почта: |  | | | |
| Каким способом с вами удобнее связаться: | Телефон | Эл.почта | WhatsApp | Telegram |
| Дата заполнения: |  | | | |

* **Назначение оборудования:**

Измельчитель предназначен для дробления затвердевших или слежавшихся сыпучих, порошкообразных и зернистых продуктов.

* **Условия эксплуатации оборудования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип помещения | сухое отапливаемое помещение (температура от +5°С до +40°С)  *Исполнении Шкафа управления IP54*  сухое неотапливаемое помещение (температура от -20°С до +40°С)  *Исполнении Шкафа управления IP54. Подогрев и утепление шкафа управления*   |  | | --- | |  |   другое: |
| Требуется ли встроить оборудование в текущую технологическую линию? | да *(мы просим предоставить эскиз для проекта внедрения)*  нет, это новый независимый проект |

* **Описание измельчаемого продукта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукта |  | |
| Вид продукта (материал исполнения тракта прохождения продукта) | химически нейтральный (Конструкционная сталь)  пищевой (Нержавеющая сталь AISI 304)  химический агрессивный (Нержавеющая сталь AISI 316L) | |
| Плотность, кг/м3 |  | |
| Прочность материала | До 15 кгс/см2  Свыше 15 кгс/см2 | |
| Размер комков продукта | крупнокусковой  крупнокусковой  кусковой  мелкокусковой  крупнозернистый  мелкозернистый | более 300 мм  150 – 300 мм  50 – 150 мм  10 – 50 мм  2 – 10 мм  0,5 – 2 мм |
| Склонность к налипанию | да  нет | |
| Абразивность | высоко абразивный  мало абразивный  неабразивный | |
| Влажность продукта, % |  | |
| Температура продукта |  | |
| Продукт может содержать инородные предметы (куски метала, полиэтилен, иное) | да  нет | |

* **Требуемые технические параметры, опции и дополнительное оборудование:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические параметры:** | |
| Необходимая фракция на выходе | До 16 мм  До 32 мм  Другое:   |  | | --- | |  | |
| **Дополнительное оборудование:** | |
| Шкаф управления с защитной автоматикой | Требуется  Не требуется |
| Наличие приемной воронки | да  100 л  300 л  500 л  2000 л  3000 л  нет |
| Наличие выгрузной воронки | да  отводящий конвейер *(просим направить эскиз)* |
| Комментарии (любая информация, которой Вы посчитаете возможным с нами поделиться, а нам поможет правильно подобрать оборудование для Вас) |  |

Предлагаем познакомимся ближе

Для этого воспользуйтесь QR-кодом

|  |  |
| --- | --- |
| * **Подробнее об оборудовании для измельчения слежавшихся материалов:** |  |
| * **Подробнее о нашей компании  ПТК ИНЖИНИРИНГ:** |  |
| * **Вы можете ознакомиться с нашими реализованными проектами:** |  |
| * **Скачать каталог ПТК ИНЖИНИРИНГ:** |  |